Вся продукция отпускается с учетом нормативной ширины швов при ее монтаже. Устанавливаются следующие нормативные ширины швов при кладке:

Каменная груда, Скалистая гора, Горный пласт, Античный скол, Песчаник, Мишель, Замок Прадо и Дворцовый камень — укладываются встык, без шва;

Старинный кирпич, Лофт, Бельгийский кирпич, Балтийская кладка, Старая Европа, Византийская крепость, Колизей, Травертин, Бостон и XIX век — шов 1-1,2 см;

Количество продукции будет соответствовать заказанной площади, только в случае соблюдения нормативной ширины швов при кладке. Если Продукция монтируется с ненормативной шириной шва, то ее количество необходимо пересчитывать. Стандартный подсчет при заказе в этом случае не применяется. Окончательный расчет количества Продукции для заказа проводит Покупатель. Поставщик не несет ответственности за неверный расчет Покупателя.